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[bookmark: _Toc225796858]Подготовка платы к работе
1. Подключить питание к плате

2. Дождаться включения платы 
оба светодиода перестанут моргать
3. Сделать аппаратный сброс настроек
зажать кнопку сброса настроек – нажать и держать, пока второй светодиод не начнет мигать
4. Зайти в веб-интерфейс прошивки платы 
Для этого подключить один конец сетевого кабеля (патч‑корда) в компьютер, а другой конец в любой интерфейс платы номер 1
В адресной строке браузера ввести адрес платы ‑ 192.168.1.1
[image: ]
Откроется веб-интерфейс прошивки платы
[image: ]
5. Включить точку Wi-Fi
Перейти в меню Network – Wireless
[image: ]
Нажать Edit
[image: ]
Задать свое имя точке Wi-Fi (опционально)
[image: ]
На вкладке Wireless Security выбрать алгоритм шифрования и задать пароль для точки доступа (опционально)
[image: ]

Включить точку доступа, нажав Enable
[image: ]
Дождаться применения настроек и включения Wi-Fi
[image: ]

6. Подключить Интернет к плате
Можно подключить Интернет либо с помощью сетевого кабеля – для этого его надо воткнуть в порт номер 0
Можно подключить Интернет через Wi-Fi – для этого зайти в Network – Wireless и нажать Scan
[image: ]Нажать Join Network напротив нужной сети Wi-Fi
[image: ]




Ввести пароль от сети
[image: ]
Нажать Save
[image: ]

Применить настройки – нажать Save & Apply
[image: ]
Дождаться применения изменений
[image: ]
Теперь устройство подключено к точке доступа
[image: ]
[bookmark: _Toc225796859]Установка библиотеки AdGuard Home
Вставить SD-карту в плату, иначе не хватит места в памяти
Перейти в System – Software
Нажать Update lists…
[image: ]
Дождаться обновления списка доступных библиотек
[image: ]
Нажать Dismiss
[image: ]
Дождаться загрузки списка доступных библиотек
[image: ]
В поиск вбить adguardhome и нажать Install
[image: ]
[image: ]

Не хватаем места
Доступно – 9520 Кб 
Требуется – 32730 Кб
[image: ]


[bookmark: _Toc225796860]Подключение флешки
Воткнем флешку в плату
Подключимся по протоколу SSH к устройству (можно через Командную строку)
[image: ]
В командной строке пишем 
ssh root@192.168.1.1
Пишем yes, если требуется
Мы подключились к устройству
[image: ]
Проверим, видит ли устройство флешку командой
cat /proc/partitions
[image: ]
Mtdblock – прошивка устройства. Флешку не видит
Чтобы устройство увидело флешку – нужно установить драйвер
Для этого сначала обновляем библиотеки устройства
opkg update

Затем устанавливаем 
opkg install kmod-usb-storage kmod-scsi-core

После установки перезагружаем устройство
Reboot

После перезагрузки заново вставляем флешку и проверяем, видит ли ее плата
cat /proc/partitions

[image: ]
· Mtdblock – это прошивка устройства
· Sda – это флешка
Устройство увидело флешку
[bookmark: _Toc225796861]Монтирование флешки
Устройство видит флешку.  Чтобы использовать память флешки, ее необходимо смонтировать
Список смонтированных разделов памяти на устройстве
df -h
[image: ]
Как видим, флешки (на 8Гб) здесь не смонтировано
Установим библиотеки для монтирования
opkg update
opkg install e2fsprogs block-mount kmod-fs-ext4
[image: ]
· e2fsprogs — содержит mkfs.ext4 и другие утилиты для работы с ext4 
· block-mount — для монтирования дисков
· kmod-fs-ext4 — драйвер для чтения ext4
Форматируем флешку (пишем y и жмем Enter) 
mkfs.ext4 /dev/sda1
[image: ]

Создаем папку для флешки
mkdir -p /mnt/usb
[image: ]

Монтируем файловую систему флешки в эту папку
mount /dev/sda1 /mnt/usb
[image: ]


Говорим системе, чтобы теперь устанавливала новые библиотеки на флешку, где много места
cp -a /overlay/* /mnt/usb/
[image: ]

Ставим флешку на автозагрузку командой
cat > /etc/config/fstab <<EOF
config global
        option anon_swap '0'
        option anon_mount '1'
        option auto_swap '0'
        option auto_mount '1'
        option delay_root '5'
        option check_fs '0'

config mount
        option device '/dev/sda1'
        option fstype 'ext4'
        option target '/overlay'
        option enabled '1'
EOF
[image: ]
Перезагружаем устройство и проверяем, что флешка автоматически монтируется при загрузке системы
reboot
[image: ]

Заново подключаемся к устройству
ssh root@192.168.1.1
[image: ]

Проверяем наличие раздела флешки в памяти устройства
df -h
[image: ]
Как видим, есть раздел /dev/sda1, значит, флешку видит и автоматическое монтирование работает
Теперь можно устанавливать библиотеки – места хватит
Установка AdGuard
По-умолчанию DNS-сервер на плате работает на 53 порту
Освобождаем его для AdGuard
uci set dhcp.@dnsmasq[0].port=0
uci commit dhcp

Перезапускает сетевые службы устройства
/etc/init.d/dnsmasq restart

Теперь библиотеки будут устанавливаться на флешку
Установим библиотеку AdGuard
opkg update
opkg install adguardhome


Запустим службу AdGuard 
/etc/init.d/adguardhome start

Поставим службу AdGuard в автозагрузку
/etc/init.d/adguardhome enable

Перейдем в браузере по адресу  http://192.168.1.1:3000
[image: ]

[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

Теперь панель администрирования будет открываться по адресу
http://192.168.1.1:333/
[image: ]

Вводим логин и пароль и видим статистику подключенных устройств (которые подключены по кабелю к плате или к Wi-Fi платы)
[image: ]
· Общее количество DNS-запросов
· Количество заблокированных запросов
· Общая статистика
· Список подключенных к серверу AdGuard устройств
· Топ заблокированных сайтов
[image: ]
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Wireless Network: Access Point "OpenWrt" (radio0.network1)
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significantly reduced where these are used. Itis recommended to not allow 802.11b rates where possible.

Maximum transmit power | driver default v - Current power: unknown
@ Specifies the maximum transmit power the wireless radio may use. Depending on regulatory requirements and
wireless usage, the actual transmit power may be reduced by the driver.
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No password set!
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Go to password configuration

Software
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Warning! Package operations can break your system
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ter Download and install package: Actions:
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Details for package adguardhome

Version: 0.107 5711
Size: ~31.96 MiB installed
Dependencies:

L ca-bundle (TEZNTED

Description

Free and open source, powerful network-wide ads and trackers blocking DNS server.

Require approx. 31.96 MiB size for 1 package(s) to install.

Allow overwriting conficting package fles

Cancel




image22.png
Executing package manager

opkg install adguardnome

Installing adguardnome (0.107.57-rl)
Errors

Collected error:
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kg adguardhome needs 32730

* opkg_install cnd: Cannot install package adguardnome.
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C:\Users\dima2>ssh root@192.168.1.1

BusyBox v1.36.1 (2025-02-03 23:09:37 UTC) built-in shell (ash)

WARNING!

There is no root password defined on this device!
Use the "passwd” command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.

root@0peniirt :~#
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root@Openlirt:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

31 [} 192 mtdblocko
31 1 64 mtdblockl
31 2 64 mtdblock2
31 3 16064 mtdblock3
31 u 1977 mtdblocky
31 5 14086 mtdblocks
31 3 10496 mtdblocké
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root@0penWrt:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

31 [} 192 mtdblocko
31 1 64 mtdblockl
31 2 64 mtdblock2
31 3 16064 mtdblock3
31 u 1977 mtdblocky
31 5 14086 mtdblocks
31 3 10496 mtdblocké
8 0 7566336 sda

8 1 756288 sdal
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root@OpenWrt:~# df —h

Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root u.6M u.em © 100% /rom
tupfs 60.2M 1.20 59.0M 2% /tmp
/dev/mtdblocke 10.3M  976.0K 9.3M 9% /overlay
overlayfs: /overlay 10.3M 976.0K 9.31 9% /

tmpfs 512.0K ] 512.8K 0% /dev
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root@0penkrt:~# mkfs.extd /dev/sdal

—ash: mkfs.extl: not found

root@Openlirt:~# opkg install e2fsprogs block-mount kmod—fs-extl

Installing e2fsprogs (1.47.8-r2) to root...

Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0/packages/mipsel_2u4kc/base/e2fsprogs_1.47.0-r2_mipsel_2ukc.ipk
Installing librt (1.2.5-r) to root...

Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0/targets/ramips/mt76x8/packages/librt_1.2.5-r_mipsel_2ukc.ipk
Installing libuuidl (2.40.2-rl) to root...

Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0/packages/mipsel_24kc/base/libuuidl_2.40.2-r1_mipsel_2ukc.ipk
Installing libblkidl (2.46.2-rl) to root
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root@0penkirt :~# mkfs.extl /dev/sdal
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdal contains a vfat file system labelled '90000 000
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 1891072 Uk blocks and 473280 inodes
Filesystem UUID: 5501367a-3683-4175-8558-83c2U228aabti
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 1638U9, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (16384 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done
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root@0pentirt:~# mkdir -p /mnt/usb
root@Openkrt:~# |
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root@openWrt:~# mount /dev/sdal /mnt/usb
root@Openirt : ~#
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root@peniirt:~# cp -a /overlay/* /mnt/usb/
root@Opentirt:~# |
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root@Openiirt:~# cat > /etc/config/fstab <<EOF
> config global

> option anon_swap '0'

option anon_mount
option auto_swap '
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '®

config mount
option device '/dev/sdal'
option fstype 'extt'
option target '/overlay'

> option enabled '1'

> EOF

root@Opentirt :~#

VVVVVVVVYVY
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root@0penkirt:~# reboot

root@0penlirt :~# Connection to 192.168.1.1 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.1 closed.

C:\Users\dima2>|
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C:\Users\dima2>ssh root@192.168.1.1

BusyBox v1.36.1 (2025-02-03 23:09:37 UTC) built-in shell (ash)

Openlirt 24.10.0, r28u27-6dfee3do2a

WARNING!
There is no root password defined on this device!

Use the "passud” command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.

root@0penkirt : ~#
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root@Openiirt:~# df -h

Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root u.6M 4.6M © 100% /rom
tupfs 60.2M  188.0K 60.0M 0% /tmp
/dev/sdal 7.86 u.8M 6.66 0% /overlay
overlayfs: /overlay 7.06 u.8M 6.66 0% /

tmpfs 512.0K ) 512.0K 0% /dev
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DNS server

Listen interface Port

Allinterfaces - 53

Port 53 is often occupied by “DNSStubListener” or “systemd-resolved” services. Please
read this instruction on how to resolve this.

You will need to configure your devices or router to use the DNS server on the following
addresses:

- 11111105

- 127001

- 19216811

« fdbd:59e2:956c:1

« fe80::8e88:2bff:fe00:25b0%phy0-sta0
« fe80:8e88:2bff:fe00:25b1%br-lan

« fe80:8e88:2bff:fe00:25b1%eth0

« fe80:8e88:2bff:fe00:25b2%eth0.2

Static IP Address

AdGuard Home is a server so it needs a static IP address to function properly. Otherwise,
at some point, your router may assign a different IP address to this device.

-

Step2/5
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3. Beenure Tysa anpec sawero AdGuard Home.

4. Bbl He MOXETe YCTaHOBHTS COBCTBHHbIA DNS-CEpEep Ha HEKOTopsIX Tunax
MapLIpyTUATOPOE. B 3TOM Cnyuae MOXET oMb HacTpoiika AdGuard Home
Kauecree DHCP-cepeepa. B POTVBHOM Ciyuae Bam CIeAyeT OBPaTTLC K
PYKOBOACTEY M0 HacTpovike DNS-CePBepOB A5 Balleli KOHKPETHOI MOAEM
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Status
System
Hostname Openitit
Model UniElec U7628-01 (16M flash)
Architecture MediaTek MT7628AN ver:1 eco:2
Target Platform ramips/mt76x8
Fimware Version Openiirt 24.10.0 r28427-6df0e3d02a / LuCl openwrt-24.10 branch 25.014 55016~7046a1c
Kemel Version 6673

Local Time. 20250203 23:32:22
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